КУД-К-01.01 Комплекс игровой «Модуль 1»
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Основные характеристики:

	Характеристика
	Наименование

	Возрастная группа
	От 7 до 14 лет

	Длина
	4,47

	Ширина
	2,77

	Высота 
	3,75

	Материал 
	-Многослойная фанера тип ФСФ, с высоким показателем физико-механических свойств. Изготовлена по специальным технологиям, в результате чего имеет высокую атмосфероустойчивость, водостойкая. Сорт не ниже 1/1, толщина 21 мм, 18 мм, 12 мм.

-Многослойная ламинированная фанера типа ФСФ с антискользящим покрытием толщиной 15 мм.

-Брус клееный, подвергнутый специальной обработке, посушенный по специальным технологиям. Сечение бруса 100х100 мм, 140х35 мм, 90х45 мм.
- Металлическая профильная труба 80х80 мм, 40х20мм, 40х40мм, труба труба Ø21мм, Ø27мм, Ø33 мм.  
-Канат армированный полипропиленовый Ø16мм.

	Окраска
	Фанеры, доски и бруса:

- Водно-дисперсионная акриловая эмаль для защиты деревянных поверхностей, эксплуатирующихся как внутри, так и снаружи помещений. Эмаль характеризуется высокой укрывистостью, твердостью, низким грязеудержанием. Высокоустойчива к агрессивным проявлениям окружающей среды (ультрафиолетовому излучению, кислотно-щелочным осадкам), к средствам бытовой химии. Эмаль экологически безопасна.

Прошла государственную регистрацию, получено Свидетельство ЕврАзЭС. Разрешена для окраски и отделки игрушек и детской мебели.

Металла, порошковая окраска методом запекания.

	Описание 
	Комплекс состоит из широкой башни с четырехскатной крышей, 2 башен с односкатной крышей с примыкающими к ним горками и одной башней без крыши, соединенных между собой переходами и канатными конструкциями.

Четырехскатная крыша выполнена и фанеры ФСФ 12 мм с выборкой под доску. Фанерные панели 4-скатной крыши закрепляются между стропилами из досок, которые сходятся в центре крыши и закрепляются к брусу 100х100 мм с помощью скоб, образуя единую прочную конструкцию. Крыша устанавливается на опоры из бруса 100х100  мм на специальные металлические стойки, которые крепятся с одной стоны к брусу, а с другой к крыше. 
Башня с 4-скатной крышей состоит из четырех опорных стоек из бруса 100х100 мм. Пол башни выполнен из ламинированной фанеры 15 мм, который настилается на каркас из досок 140х35. Размер площадки не менее 1180х1180 мм. Башня имеет лестничный подъем, с противоположной стороны к башне примыкает горка, с третей стороны к башне примыкает наклонный лаз со скалодромными зацепами, а с 4-ой стороны к башне крепится защитное ограждение.

Ограждение выполнено из доски 100х35 мм. Представляет собой 2 горизонтально расположенные доски, к которым вертикально крепятся доски на равном друг от друга расстоянии. Ограждение крепится к опорным стойкам из бруса.

Лестничный подъем представляет собой две панели из фанеры ФСФ 21 мм, которые крепятся к опорным столбам 4-гранной башни, а с другой стороны к коротким опорам из бруса 100х100 мм. Между панелями располагаются лестницы из доски 140х35 мм, к верхней части которой крепится ламинированная фанера ФСФ 15 мм. Верхняя часть лестничного пролета усилена 2-мя перилами из доски 65х35 мм.
Горка высотой 1500 мм имеет боковины, выполненные из фанеры ФСФ 18 мм. Скат горки выполнен из единого нержавеющего листа. Боковины горки соединены между собой опорными планками из профильной трубы 40х20 мм. Скат горки кладется на опорные планки в заготовленные на заводе пазы и сверху прижимается прижимными планками для исключения зазора.
С противоположной от горки стороны к одной из башен с наклонной крышей крепится наклонный лаз со скалодромными зацепами. Лаз изготовлен из двух досок 140х35 мм, между которыми крепятся опорные планки из профильной трубы 40х20, на которые сверху стелятся доски, к которым прикреплены скалодромные зацепы из композитного материала серого цвета.

Стойки комплекса устанавливается на металлические стойки для бетонирования из металлических уголков.  Глубина бетонирования металлических стоек 500мм. 


