КУД-К-01.07 Комплекс игровой «Модуль 11»
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Основные характеристики:

	Характеристика
	Наименование

	Возрастная группа
	От 7 до 14 лет

	Длина
	7,32

	Ширина
	7,13

	Высота 
	3,75

	Материал 
	-Многослойная фанера тип ФСФ, с высоким показателем физико-механических свойств. Изготовлена по специальным технологиям, в результате чего имеет высокую атмосфероустойчивость, водостойкая. Сорт не ниже 1/1, толщина 21 мм, 18 мм, 12 мм.

-Многослойная ламинированная фанера типа ФСФ с антискользящим покрытием толщиной 15 мм.

-Брус клееный, подвергнутый специальной обработке, посушенный по специальным технологиям. Сечение бруса 100х100 мм, 140х35 мм, 90х45 мм.
- Металлическая профильная труба 80х80 мм, 40х20мм, 40х40мм, труба труба Ø21мм, Ø27мм, Ø33 мм.  
-Канат армированный полипропиленовый Ø16мм.

	Окраска
	Фанеры, доски и бруса:

- Водно-дисперсионная акриловая эмаль для защиты деревянных поверхностей, эксплуатирующихся как внутри, так и снаружи помещений. Эмаль характеризуется высокой укрывистостью, твердостью, низким грязеудержанием. Высокоустойчива к агрессивным проявлениям окружающей среды (ультрафиолетовому излучению, кислотно-щелочным осадкам), к средствам бытовой химии. Эмаль экологически безопасна.

Прошла государственную регистрацию, получено Свидетельство ЕврАзЭС. Разрешена для окраски и отделки игрушек и детской мебели.

Металла, порошковая окраска методом запекания.

	Описание 
	Комплекс состоит из одной широкой башни с четырехскатной крышей, 2 башен с односкатной крышей с примыкающими к ним горками и одной башней без крыши, соединенных между собой переходами и канатными конструкциями.

Четырехскатная крыша выполнена и фанеры ФСФ 12 мм с выборкой под доску. Фанерные панели 4-скатной крыши закрепляются между стропилами из досок, которые сходятся в центре крыши и закрепляются к брусу 100х100 мм с помощью скоб, образуя единую прочную конструкцию. Крыша устанавливается на опоры из бруса 100х100  мм на специальные металлические стойки, которые крепятся с одной стоны к брусу, а с другой к крыше. 
Башня с 4-скатной крышей состоит из четырех опорных стоек из бруса 100х100 мм. Пол башни выполнен из ламинированной фанеры 15 мм, который настилается на каркас из досок 140х35. Размер площадки не менее 1180х1180 мм. Башня имеет лестничный подъем, с одной стороны, а с трех других сторон имеет ограждение с проемами для доступа к переходам и канатным лазам.

Ограждения выполнены из доски 100х35 мм. Представляют собой 2 горизонтально расположенные доски, к которым вертикально крепятся доски на равном друг от друга расстоянии. Ограждение крепится к опорным стойкам из бруса по 4 сторонам и к дополнительным стойкам из бруса, образующим рамку для переходов.
Лестничный подъем представляет собой две панели из фанеры ФСФ 21 мм, которые крепятся к опорным столбам 4-гранной башни, а с другой стороны к коротким опорам из бруса 100х100 мм. Между панелями располагаются лестницы из доски 140х35 мм, к верхней части которой крепится ламинированная фанера ФСФ 15 мм. Верхняя часть лестничного пролета усилена 2-мя перилами из доски 65х35 мм.
Башни с наклонной крышей состоят из опорных стоек из бруса 100х100 мм. Пол башни выполнен из ламинированной фанеры 15 мм, который настилается на каркас из досок 140х35 мм. Размер площадки не менее 775х775 мм. Одна из башен с наклонной крышей соединяется с башней с  4-скатной крышей с помощью канатного подвесного мостика. Мостик изготовлен из армированного полипропиленового каната 16 мм. Две канатные конструкции, являющиеся боковинами мостика, закреплены в верхней части к перилам из бруса 90х45 мм, которые крепятся к опорным стойкам башен с помощью специальных уголков из листового металла, а в нижней части к деталям из доски 140х35 мм и ламинированной фанеры ФСФ 15 мм, образуя «дорожку». По нижней части «дорожки» закреплена цепь, либо канат, препятствующий смыканию брусков и защемлению ног.  Другая башня с наклонной крышей соединяется с башней с 4 –скатной крышей с помощью канатного лаза, который выполнен из армированного полипропиленового каната 16 мм в виде сетки с прямоугольными ячейками. Сетка закреплена между опорными столбами башен с помощью коушей. Верхняя часть канатной сетки крепится к брусу, который закреплен между опорными стойками с помощью уголков из стали. К башням с наклонной крышей примыкает горка высотой 1500 мм. Боковины горки выполнены из фанеры ФСФ 18 мм. Скат горки выполнен из единого нержавеющего листа. Боковины горки соединены между собой опорными планками из профильной трубы 40х20 мм. Скат горки кладется на опорные планки в заготовленные на заводе пазы и сверху прижимается прижимными планками для исключения зазора.
Боковая часть обеих башен с наклонной крышей закрыта ограждением из горизонтально закрепленных между опорными стойками досок, к которым на равном расстоянии крепятся горизонтальные планки из бруса 100х35 мм.
С противоположной от горки стороны к одной из башен с наклонной крышей крепится наклонный лаз со скалодромными зацепами. Лаз изготовлен из двух досок 140х35 мм, между которыми крепятся опорные планки из профильной трубы 40х20, на которые сверху стелятся доски, к которым прикреплены скалодромные зацепы из композитного материала серого цвета.

Ко второй башне с наклонной крышей к противоположной от  горки стороне крепится полукруглый лаз. Он состоит из металлических дуг, соединенных вертикальной трубой в центре. К лазу крепятся дополнительные канатные элементы, образуя полукруглую вертикальную конструкцию.
Башня без крыши состоит из 4 опорных столбов из бруса 100х100 мм. Пол башни выполнен из ламинированной фанеры 15 мм, который настилается на каркас из досок 140х35 мм. Размер площадки не менее 1180х775 мм. Башня примыкает к башне с 4-скатной крышей с помощью канатного лаза, который выполнен из армированного полипропиленового каната 16 мм в виде сетки с прямоугольными ячейками. Сетка закреплена между опорными столбами башен с помощью коушей. Верхняя часть канатной сетки крепится к брусу, который закреплен между опорными стойками с помощью уголков из стали. Одна из сторон башни имеет ограждение, выполненное из доски 100х35 мм. Ограждение представляет собой 2 горизонтально расположенные доски, к которым вертикально крепятся доски на равном друг от друга расстоянии. С другой стороны крепится вертикальный металлический лаз из трубы Ø33 мм. Лаз крепится в верхней части площадки, а нижняя его часть бетонируется. К третьей стороне башни крепится канатный диагональный лаз, который выполнен из двух труб Ø33 мм. Трубы крепятся на высоте площадки и бетонируются в землю. Между трубами натянута сетка с прямоугольными ячейками из полипропиленового армированного каната 16 мм.  
Стойки комплекса устанавливается на металлические стойки для бетонирования из металлических уголков.  Глубина бетонирования металлических стоек 500мм. 


