Уличный комплекс "Сити"
КУД-47.01
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Основные характеристики:

	Характеристика
	Наименование

	Возрастная группа
	От 6 до 12 лет

	Длина
	6,7

	Ширина
	5,45

	Высота 
	2,7

	Материал 
	-Многослойная фанера тип ФСФ, с высоким показателем физико-механических свойств. Изготовлена по специальным технологиям, в результате чего имеет высокую атмосфероустойчивость, водостойкая. Сорт не ниже 1/1, толщина 18 мм.

-Многослойная ламинированная фанера типа ФСФ с антискользящим покрытием толщиной 15 мм.

-Брус клееный, подвергнутый специальной обработке, посушенный по специальным технологиям. Сечение бруса 100х100 мм.

-Доска хвойных пород цельнопиленная. Сечение - 140х36 мм.

- Металлическая профильная труба 40х20 мм, 40х40 мм, толщина стенки 2 мм.
-Труба D-42мм, 33 мм, 27 мм, толщина стенки 2 мм.
-Металлический лист из нержавеющей стали толщ. 0,8 мм.

	Окраска
	Фанеры:

- Водно-дисперсионная акриловая эмаль для защиты деревянных поверхностей, эксплуатирующихся как внутри, так и снаружи помещений. Эмаль характеризуется высокой укрывистостью, твердостью, низким грязеудержанием. Высокоустойчива к агрессивным проявлениям окружающей среды (ультрафиолетовому излучению, кислотно-щелочным осадкам), к средствам бытовой химии. Эмаль экологически безопасна.

Прошла государственную регистрацию, получено Свидетельство ЕврАзЭС. Разрешена для окраски и отделки игрушек и детской мебели.

Металла, порошковая окраска методом запекания.

	Состав комплекса
	Комплекс состоит из следующих основных элементов:
Башня 1 с высотой площадки 1500мм. Опорные стойки башни изготовлены из бруса 100х100 мм. Сверху брус закрыт пластиковыми заглушками.  Каркас площадки изготовлен из доски 140х36 мм. Покрытие площадки-ламинированная фанера с антискользящим покрытием толщиной 15 мм. С трех сторон площадку ограждают ограничительные перекладины из трубы D-27 мм. С четвертой стороны - фанерная панель с круглым лазом. В нижней части опорных стоек из бруса крепятся стойки для бетонирования из профильной трубы 40х40 мм.
Горка с высотой стартовой площадки-1500 мм. Боковины горки изготовлены из влагостойкой фанеры ФСФ 18 мм. Скат гоки-нержавейка 0,8 мм. Опорные перекладины под скат горки-профильная труба 40х20 мм. 

Скалолаз из влагостойкой фанеры ФСФ 18 мм.
Полукруглый лаз из доски 140х36 мм с армированным полипропиленовым канатом D 40 мм. Каркас лаза изготовлен из профильной трубы 40х20 мм. 

Рукоход. Изготовлен из трубы D - 33 и 27 мм. Опорные стойки рукохода представляют собой: с одной стороны шест для лазания из трубы D 42 мм, с другой - вертикальный лаз из трубы D 42 мм,  с закрепленными на ней с помощью фланцев из листового металла дисками из влагостойкой фанеры 15 мм.
Башня 1 с высотой площадки 1000 мм. Опорные стойки башни изготовлены из бруса 100х100 мм. Сверху брус закрыт пластиковыми заглушками. Каркас площадки изготовлен из доски 140х36 мм. Покрытие площадки-ламинированная фанера с антискользящим покрытием толщиной 15 мм. С трех сторон площадку ограждают ограничительные перекладины из трубы D – 27 мм. В нижней части опорных стоек из бруса крепятся стойки для бетонирования из профильной трубы 40х40 мм.
Лестница с перилами. Каркас лестницы изготовлен из профильной трубы 40х20 мм. Покрытие лестницы-ламинированная фанера с антискользящим покрытием толщиной 15мм. Перила изготовлены из трубы D-33 мм. 
Лаз наклонный из сетки. Боковины лаза изготовлены из доски 100х36 мм, распорки-из трубы D-27 мм. Сетка изготовлена из армированного шестипрядного каната D 16 мм.
Перекладина. Между двумя башнями располагается перекладина из трубы D-42 мм, на которой крепится сетка в виде паутины с ячейками произвольной формы. Боковые элементы сетки крепятся к стойкам башни с помощью металлических пластин. Сетка изготовлена из армированного шестипрядного каната 16 мм. 
Конструкция устанавливается методом бетонирования. Глубина бетонирования не менее 500 мм. При сборке используются оцинкованные болтовые соединения и саморезы.
 


