КУД-К-01.02 Комплекс игровой «Модуль 2»
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Основные характеристики:

	Характеристика
	Наименование

	Возрастная группа
	От 7 до 14 лет

	Длина
	4,05

	Ширина
	1

	Высота 
	3,5

	Материал 
	-Многослойная фанера тип ФСФ, с высоким показателем физико-механических свойств. Изготовлена по специальным технологиям, в результате чего имеет высокую атмосфероустойчивость, водостойкая. Сорт не ниже 1/1, толщина 21 мм, 18 мм, 12 мм.

-Многослойная ламинированная фанера типа ФСФ с антискользящим покрытием толщиной 15 мм.

-Брус клееный, подвергнутый специальной обработке, посушенный по специальным технологиям. Сечение бруса 100х100 мм, 140х35 мм, 90х45 мм.
- Металлическая профильная труба 80х80 мм, 40х20мм, 40х40мм, труба труба Ø21мм, Ø27мм, Ø33 мм.  
-Канат армированный полипропиленовый Ø16мм.

	Окраска
	Фанеры, доски и бруса:

- Водно-дисперсионная акриловая эмаль для защиты деревянных поверхностей, эксплуатирующихся как внутри, так и снаружи помещений. Эмаль характеризуется высокой укрывистостью, твердостью, низким грязеудержанием. Высокоустойчива к агрессивным проявлениям окружающей среды (ультрафиолетовому излучению, кислотно-щелочным осадкам), к средствам бытовой химии. Эмаль экологически безопасна.

Прошла государственную регистрацию, получено Свидетельство ЕврАзЭС. Разрешена для окраски и отделки игрушек и детской мебели.

Металла, порошковая окраска методом запекания.

	Описание 
	Комплекс представляет собой башню с наклонной крышей, к которой примыкает горка и лестница, боковая часть башни защищена ограждениями.

Башня с наклонной крышей состоят из опорных стоек из бруса 100х100 мм. Пол башни выполнен из ламинированной фанеры 15 мм, который настилается на каркас из досок 140х35 мм. Размер площадки не менее 775х775 мм. 

Горка высотой 1500 мм имеет боковины, выполненные из фанеры ФСФ 18 мм. Скат горки выполнен из единого нержавеющего листа. Боковины горки соединены между собой опорными планками из профильной трубы 40х20 мм. Скат горки кладется на опорные планки в заготовленные на заводе пазы и сверху прижимается прижимными планками для исключения зазора.

Боковые ограждения выполнены  из горизонтально закрепленных между опорными стойками из бруса досок, к которым на равном расстоянии крепятся горизонтальные планки из бруса 100х35 мм.
С противоположной от горки стороны крепится лестничный подъем, который представляет собой две панели из фанеры ФСФ 21 мм, которые крепятся к опорным столбам 4-гранной башни, а с другой стороны к коротким опорам из бруса 100х100 мм. Между панелями располагаются лестницы из доски 140х35 мм, к верхней части которой крепится ламинированная фанера ФСФ 15 мм. Верхняя часть лестничного пролета усилена 2-мя перилами из доски 65х35 мм.
Стойки комплекса устанавливается на металлические стойки для бетонирования из металлических уголков.  Глубина бетонирования металлических стоек 500мм.


