ИСУ-05.40.02 Песочница «Концепт 3»

Основные характеристики:

	Характеристика
	Наименование

	Возрастная группа
	От 3 до 7 лет

	Длина
	1,5м

	Ширина
	1,5м

	Высота 
	0,5м

	Материал 
	-Доска строганная, подвергнутый специальной обработке, посушенная по специальным технологиям. Сечение доски не менее 140х36 мм. 

-Металлический уголок 40х40 мм с подпятниками.
-Многослойная фанера тип ФСФ, с высоким показателем физико-механических свойств. Изготовлена по специальным технологиям, имеет высокую атмосфероустойчивость, водостойкая, толщина 18мм.

-Труба Ø25мм;

-Труба профильная 25х25мм.

	Окраска
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	Фанеры и бруса:

Водно-дисперсионная акриловая эмаль для защиты деревянных поверхностей, эксплуатирующихся как внутри, так и снаружи помещений. Эмаль характеризуется высокой укрывистостью, твердостью, низким грязеудержанием. Высокоустойчива к агрессивным проявлениям окружающей среды (ультрафиолетовому излучению, кислотно-щелочным осадкам), к средствам бытовой химии. Эмаль экологически безопасна.

Прошла государственную регистрацию, получено Свидетельство ЕврАзЭС. Разрешена для окраски и отделки игрушек и детской мебели. 

Металла, порошковая окраска методом запекания.

	Тип конструкции
	Сборная, состоит из: 
Борт песочницы– 8 шт. 
Скамейка песочницы-2 шт.

Крышка песочницы-2шт

Столик песочницы-1шт

Стойка для бетонирования -  4 шт.
Легко собирается на месте. При сборке собирается с помощью оцинкованных болтов М8, используются колпачковые гайки.

	Описание модулей 
	Стойки для бетонирования, 4 шт.:
Изготовлены из профильной трубы 40х40 мм.
Используются для установки песочницы методом бетонирования. Глубина бетонирования металлических стоек не менее 350мм. Окрашены порошковой краской методом запекания (Цвет по согласованию с заказчиком).

Ручки-опоры-2шт. Изготовлены из металлической трубы с наружным диаметром 25мм и профильной трубы 25х25мм. Углы закруглены, R закругления не менее 100мм.

Стенки, 8 шт.:
Изготовлены из бруса сечением 140х36мм,  длиной 1900 мм. 
Скамейки, 2 шт.:

Изготовлены из бруса сечением 140х36мм, длиной 1900 мм. 
Крышка, 2 шт.:

Изготовлены из многослойной влагостойкой фанеры тип ФСФ, толщиной 18мм.

Столик, 1 шт.

Изготовлен из многослойной влагостойкой фанеры тип ФСФ, толщиной 18мм.


